**Painel de duche temporizado SPORTING 2**

Temporizado

Alim. superior ou posterior, alumínio anodizado

Referência: **714700**

Info Prescrição

Painel de duche temporizado:

Painel de alumínio anodizado e cromado satinado.

Ligação orientável para alimentação superior ou posterior.

Estrutura extraplana com fixações ocultas.

Abertura suave.

Purga mecânica automática após cada utilização.

Temporização ~30 segundos.

Débito 6 l/min a 3 bar, jato chuva conforto.

Chuveiro de duche fixo inviolável e com regulação automática de débito.

Jato orientável.

Filtro e válvula antirretorno acessíveis.

Torneira de segurança integrada.

Ligação M1/2" para alimentação por água misturada.

Painel de duche adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.