**Misturadora de duche temporizada TEMPOMIX**

Temporizada monocomando

Exterior, reta

Referência: **790000**

Info Prescrição

Misturadora de duche temporizada exterior:

Misturadora TEMPOMIX 3/4" monocomando.

Instalação mural à face.

Regulação da temperatura e abertura sobre o manípulo.

Limitador de temperatura máxima (regulável pelo instalador).

Abertura suave.

Temporização ~30 segundos.

Débito 12 l/min a 3 bar, ajustável.

Latão maciço cromado.

Válvulas antirretorno e filtros integrados.

Manípulo de metal cromado.

Entradas em linha, entre-eixos 90 mm.

Garantia 30 anos.