**Misturadora de lavatório mecânica BIOSAFE**

Misturadora mecânica monofuro sem bica H.95 L.110

Sem vareta e sem válvula

Referência: **2621**

Info Prescrição

Misturadora de lavatório mecânica.

Misturadora mecânica monofuro H.95 L.110.

Ausência de bica: saída BIOSAFE higiénica integrada no corpo.

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Cartucho cerâmico Ø 35, com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar o manípulo nem corte de alimentação de água fria.

Corpo com interior liso e com baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).

Débito regulado a 5 l/min.

Comando por manípulo compacto.

Sem vareta e sem válvula.

Flexíveis PEX F3/8" rotativos.

Fixação reforçada por 2 pernos em Inox.

Misturadora mecânica, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora monofuro adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Misturadora certificada NF Médical.

Misturadora com garantia 30 anos.