**Misturadora temporizada TEMPOMIX 3**

Abertura suave

Monocomando, De parede com bica orientável

Referência: **794350**

Info Prescrição

Misturadora temporizada monocomando de parede para lavatório :

Abertura suave.

Regulação de temperatura e abertura de água no manípulo.

Temporização de ~7 seg.

Débito pré-regulado a 3 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário.

Corpo em latão maciço cromado M1/2".

Bica orientável L.150 mm.

Filtros e válvulas antirretorno.

Limitador de temperatura regulável.

Ligações excêntricas M1/2” para entre-eixos de 130 a 170 mm.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.