**Conjunto de pré-lavagem de parede com misturadora**

Com torneira de enchimento e bica tubo orientável

Flexível preto e chuveiro anticalcário com picos

Referência: **5834**

Info Prescrição

Conjunto de pré-lavagem completo com torneira de enchimento adaptado para uma utilização intensiva em cozinhas profissionais.

Misturadora de parede F3/4" com entre-eixos variável, com:

- Cabeças da válvula com mecanismo reforçado com manípulos ergonómicos.

- Ligações excêntricas M1/2" M3/4".

- Válvulas antirretorno incorporadas na misturadora.

Torneira de enchimento com bica tubo orientável L.200.

- Débito pleno 25 l/min em 1/4 de volta.

- Cabeça da válvula com mecanismo reforçado com manípulo ergonómico.

Chuveiro com jato regulável preto com débito 10 l/min à saída (ref. 433009).

Chuveiro anticalcário com picos e topo da bica antichoque.

Flexível armado L.0,95 m preto qualidade alimentar.

Coluna 3/4" de latão.

Abraçadeira de parede regulável.

Mola guia em inox.

Garantia 30 anos.