**Lavatório de pousar UNITO**

Inox 304 polido satinado - De pousar sobre bancada

Com furo para torneira Ø 35 ao centro

Referência: **121810**

Info Prescrição

Lavatório de pousar sobre bancada, 395 x 405 mm.

Adequado para uma torneira/misturadora mural ou alta.

Inox 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do inox: 1,2 mm.

Acabamento anticortes.

Com furo para torneira Ø 35 ao centro.

Fornecido com válvula de 1"1/4.

Sem furo ladrão.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.

Peso: 3,6 kg.

Garantia 30 anos.