**Torneira de lavatório eletrónica BLACK BINOPTIC**

Corrente, L. 200 mm

Encastrada, bica com interior liso

Referência: **379ENCB**

Info Prescrição

Torneira de lavatório eletrónica preto mate:

Módulo eletrónico independente IP65.

Alimentação por corrente com transformador 230/12 V.

Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário.

Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).

Deteção de presença infravermelhos ativo, otimizada no topo da bica.

Filtro e eletroválvula M3/8".

Corpo de latão cromado.

Acabamento em cromado preto mate.

Instalação encastrada.

Segurança antibloqueio em posição aberta.

Bica com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.