**Torneira de lavatório eletrónica BLACK BINOPTIC**

Pilhas, H.250 mm

Bica com interior liso

Referência: **498035**

Info Prescrição

Torneira de lavatório eletrónica preto mate sobre bancada:

Módulo eletrónico independente IP65.

Alimentação por pilhas CR123 Lítio 6 V.

Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário.

Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).

Sensor de presença infravermelhos ativo, otimizado no topo da bica.

Corpo de latão cromado.

Acabamento em cromado preto mate.

Flexível PEX com filtro e eletroválvula M3/8".

Fixação reforçada por 2 pernos inox.

Segurança antibloqueio em posição aberta.

Bica com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).

Altura da saída: 250 mm, para os lavatórios de pousar.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.