**Secador de mãos ar comprimido HIGHFLOW preto mate**

Ar comprimido

Inox 304 preto mate

Referência: **510622BK**

Info Prescrição

Secador de mãos de ar comprimido HIGHFLOW.

Modelo robusto.

Bocal central iluminado concentra o ar comprimido nas mãos a mais de 230 km/h.

Ultrarrápido: secagem entre 10 a 12 segundos.

Escolha de ar quente ou frio por interruptor oculto.

Acionamento automático por deteção infravermelhos.

Tecnologia inteligente: para automaticamente quando as mãos são retiradas.

Antibloqueio: paragem automática se estiver em utilização contínua, superior a 60 segundos.

Secador de mãos eletrónico em inox 304 preto mate bacteriostático.

Fácil limpeza: corpo monobloco.

Espessura do inox: 1 mm.

Dimensões: 175 x 238 x 267 mm.

Peso: 4 kg.

Caudal total: 39 l/s.

Velocidade do ar: 230 km/h.

Baixo consumo de energia: 1350 W.

220-240 V~ / 50 Hz.

Nível sonoro: 70 dBA.

Classe I, IP23.

CE.

Secador de mãos eletrónico com garantia de 3 anos.