**Conjunto de pré-lavagem monofuro com misturadora**

Sem torneira de enchimento

Flexível preto e chuveiro anticalcário com picos

Referência: **5826**

Info Prescrição

Conjunto de pré-lavagem completo sem torneira de enchimento.

Adaptada para uma utilização intensiva em cozinhas profissionais.

Misturadora monofuro de bancada com comando "joystick".

Fornecido com ligações flexíveis F3/8" e válvulas antirretorno.

Chuveiro com jato regulável preto com débito 10 l/min à saída (ref. 433009).

Chuveiro anticalcário com picos e topo da bica antichoque.

Flexível armado L.0,95 m preto qualidade alimentar.

Coluna 3/4" de latão.

Abraçadeira de parede regulável.

Mola guia em inox.

Garantia 30 anos.