**Conjunto de duche temporizado TEMPOSTOP**

Temporizado, versão antibloqueio (AB)

Atravessar a parede de 200 mm, AB, chuveiro ROUND

Referência: **747110**

Info Prescrição

Conjunto de duche temporizado para atravessar a parede:

Torneira temporizada TEMPOSTOP M1/2" para alimentação de água misturada.

Para divisória ≤ 200 mm.

Temporização ~15 segundos.

Débito 6 l/min a 3 bar.

Chuveiro de duche ROUND cromado, inviolável com regulação automática de débito.

Comando de metal cromado.

Fixação oculta e perno antirrotação.

Pernos rosacados recortáveis.

Sistema antibloqueio AB: a abertura da água dá-se apenas quando é libertado o botão de pressão.

Garantia 30 anos.

[Antiga referência: 747214]