**Saida higiénica BIOSAFE M24/100**

1 unidade

Para a gama 2620

Referência: **926024**

Info Prescrição

Saída livre BIOSAFE higiénica M24/100 para misturadoras de lavatório da gama 2620.

Sem grelha e nenhuma partição em contacto com a água.

Débito 5 l/min.

Sem qualquer estagnação de água possível nas partes internas, limita o desenvolvimento bacteriano.

Peça em Hostaform® reduz a formação de calcário.

Anel de latão cromado.

Fornecido individualmente.

Só pode ser instalada numa torneira ou misturadora com débito limitado, com o objetivo de garantir um bom fluxo, sem salpicos.