**Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4**

Pilhas integradas

Referência: **443436**

Info Prescrição

Torneira eletrónica de lavatório para parede:

Alimentação por pilhas CR123 Lítio 6 V integradas.

Eletroválvula antiestagnação e módulo eletrónico integrados no corpo da torneira.

Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário.

Limpeza periódica (~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).

Deteção de presença infravermelhos ativa, otimizada no topo da bica.

Corpo de inox cromado L.130 mm.

Tampa bloqueada por 2 parafusos ocultos.

Segurança antibloqueio em posição aberta.

Torneira de segurança.

Fixação à parede.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.