**Sistema de descarga direta TEMPOFLUX 1**

Torneira de descarga direta temporizada WC

Através da parede de 200 mm

Referência: **761110**

Info Prescrição

Sistema de descarga sem reservatório: por ligação direta à canalização.

Para divisória ≤ 200 mm.

Abertura suave.

Temporização ~7 segundos.

Proteção antisifónica.

Torneira de segurança e de regulação de débito/volume integrada.

Corpo de metal cromado.

Alimentação em linha M3/4".

Emboque de junção Ø 32/55.

Perno roscado recortável.

Débito de base: 1 l/seg a 1 bar dinâmico.

Compatível com águas pluviais.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.

[Antiga referência: 761200]