**Kit de descarga direta TEMPOCHASSE**

Kit de descarga direta WC

Através da parede de 200 mm com tubo PVC

Referência: **760210**

Info Prescrição

Sistema de descarga sem reservatório: por ligação direta à canalização.

Para divisória ≤ 200 mm.

Abertura suave.

Temporização ~7 segundos.

Proteção antisifónica.

Torneira de segurança e de regulação de débito/volume reta.

Corpo de metal cromado.

Mecanismo antichoque.

Alimentação em linha F1".

Emboque de junção Ø 32/55.

Perno roscado recortável.

Com tubo de descarga curvo em PVC Ø 32 mm.

Débito de base: 1 l/seg a 1 bar dinâmico.

Compatível com águas pluviais.

Garantia 30 anos.

[Antiga referência: 760700]