**Lava-mãos Hygiène com respaldo alto**

Inox 304 polido satinado

Sem furo para torneira

Referência: **188000**

Info Prescrição

Lava-mãos hospitalar mural com respaldo de 450 mm.

Apropriado para hospitais, estabelecimentos de cuidados de saúde e consultórios médicos.

Inox 304 bacteriostático. Acabamento polido satinado. Espessura do inox: 1,2 mm.

Sem furo para torneira.

Superfície lisa e bordos interiores arredondados para uma fácil limpeza.

Cuba profunda para reduzir o risco de salpicos e para uma lavagem confortável das mãos.

Fornecido com válvula 1"1/4. Sem furo ladrão.

Marcação CE. Conforme a norma EN 14688.

Peso: 10,2 kg.

Garantia 30 anos.