**Porta rolo WC cromado para barra de apoio**

ABS cromado

Referência: **510081P**

Info Prescrição

Porta rolo WC para barra de apoio para sanita.

ABS cromado.

Instalação sem desmontar a barra.

Porta rolo WC para barra de apoio de Ø 32.

Cavilha de bloqueio antirroubo.

Junta antirrotação.

Porta rolo WC com garantia de 30 anos.