**Torneira de lavatório temporizada TEMPOSTOP**

2 comandos

Atravessar a parede

Referência: **741945**

Info Prescrição

Torneira de lavatório temporizada para atravessar a parede:

Temporização ~7 segundos.

Débito pré-regulado a 3 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário inviolável.

Corpo de latão maciço cromado.

2 comandos TC invioláveis recortáveis.

Bica fixa TC inviolável.

Perno antirrotação e contra-porca.

Sistema antibloqueio AB: a abertutra da água dá-se apenas quando é libertado o botão de pressão.

Para divisória ≤ 147 mm.

Garantia 30 anos.