**Caixa de encastrar estanque para BINOPTIC**

Corrente, kit 1/2

Encastrável, estanque

Referência: **370SBOX**

Info Prescrição

Caixa de encastrar estanque para BINOPTIC 2, kit 1/2:

Alimentação por corrente 230/6 V (cabo e transformador fornecidos).

Caixa de encastre estanque:

- Flange com junta de estanquidade.

- Ligação hidráulica pelo exterior e manutenção pela frente.

- Instalação modulável (calhas, parede em alvenaria, painel).

- Compatível com revestimentos de 10 a 120 mm (respeitando a profundidade de encastre mínima de 83 mm).

- Adaptável com tubo de alimentação standard ou "tubo em tubo".

- Torneira de segurança e de regulação de débito, filtro e eletroválvula integradas e acessíveis pela frente.

- Torneira BINOPTIC 2: F1/2".

- Entrega em 2 kits: purga da rede segura, sem elemento sensível.

Garantia 30 anos.

A encomendar com as placas de comando com as referências: 370100 ou 370110.