**Misturadora de lavatório temporizada TEMPOMIX 3**

Abertura suave, kit 2/2

Monocomando, Encastrada com bica L.110

Referência: **794200**

Info Prescrição

Misturadora temporizada de lavatório encastradaTEMPOMIX 3 kit 2/2:

Placa de metal cromado 160 x 160 mm inviolável.

Regulação da temperatura e abertura no manípulo.

Limitador de temperatura máxima (regulável pelo instalador).

Abertura suave.

Temporização ~7 segundos.

Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário.

Bica L.110 com interior liso de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.

A encomendar com a caixa de encastrar estanque 794BOX3.