**Misturadora de lavatório mecânica BIOSAFE**

Misturadora mecânica monofuro H.100 L.110

Manípulo compacto

Referência: **2921T**

Info Prescrição

Misturadora de lavatório mecânica.

Misturadora monofuro com bica H.100 L.110 equipada com saída BIOSAFE higiénica.

Cartucho cerâmico Ø35 de equilíbrio de pressão com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Bica com tubo de interior liso, sem nicho bacteriano e baixa capacidade de água.

A velocidade da água neste tubo, reduz consideravelmente o desenvolvimento do biofilme.

Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar a alavanca nem cortar a alimentação de água fria.

Corpo com baixa capacidade de contenção de água (limita os nichos bacterianos).

Débito regulado a 5 l/min.

Comando por manípulo compacto.

Sem vareta e válvula.

Flexíveis PEX F3/8".

Fixação reforçada por 2 pernos em Inox.

Misturadora mecânica particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora monofuro adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Misturadora em conformidade com as exigências da norma NF Médical.

Garantia da misturadora de 30 anos.