**Torneira de lavatório eletrónica BINOPTIC**

Pilhas, kit 2/2

Encastrável, inox satinado, com bica L.190

Referência: **370106**

Info Prescrição

Torneira eletrónica de lavatório encastrável BINPOTIC 2, kit 2/2:

Alimentação por pilhas CR123 Lítio 6 V.

Placa inox satinado 145 x 145 mm com eletrónica incorporada.

Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário.

Limpeza periódica higiénica, todas as 24 h (regulável a 12 h ou Off) após a última utilização.

Deteção de presença infravermelhos ativa, otimizada no topo da bica.

Segurança antibloqueio em posição aberta.

Bica com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.

A encomendar com a caixa de encastrar estanque 370PBOX.