**Conjunto de duche TEMPOMIX 3**

Temporizado monocomando, kit 2/2

Encastrável, estanque, manípulo de metal cromado

Referência: **794219**

Info Prescrição

Conjunto temporizado de duche encastrado com abertura suave, kit 2/2:

Placa de comando de metal cromado 160 x 160 mm inviolável.

Regulação da temperatura e abertura no manípulo.

Limitador de temperatura máxima (regulável pelo instalador).

Temporização ~30 seg., ajustável.

Abertura suave.

Débito 6 l/min a 3 bar.

Chuveiro de duche ROUND cromado, inviolável e anticalcário com regulação automática de débito.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.

A encomendar com a caixa de encastrar estanque com a ref. 794BOX1.