**Misturadora de duche eletrónica SECURITHERM**

Termostática eletrónica, kit 2/2

Encastrável

Referência: **792452**

Info Prescrição

Misturadora de duche termostática eletrónica encastrável, kit 2/2:

Placa de comando Inox satinado 195 x 220 mm inviolável.

Misturadora de duche termostástica SECURITHERM 3/4".

Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de água fria.

Função anti “duche frio”: fecho automático no caso de corte de água quente.

Temperatura regulável de 32 a 40°C, pré-regulada a 38°C.

Alimentação por pilha 223 CR-P2 Lítio 6 V.

Detetor de presença infravermelhos, abertura por aproximação da mão a 4 cm.

Fecho voluntário ou automático após 60 segundos.

Limpeza periódica (~60segundos todas as 24 h após a última utilização).

Débito 9 l/min a 3 bar.

Fixações ocultas, torneiras de segurança M1/2".

Filtros e válvulas antirretorno integradas.

Manípulo em Bayblend® cromado.

Misturadora de duche eletrónica adaptada para PMR.

Garantia 30 anos.

A encomendar com a caixa de encastrar estanque ref. 792BOX.