**Misturadora de duche temporizada SECURITHERM**

Termostática temporizada, kit 2/2

Encastrável

Referência: **792218**

Info Prescrição

Misturadora de duche termostática temporizada encastrada:

Placa de comando Inox satinado 195 x 220 mm inviolável.

Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de água fria.

Função anti “duche frio”: fecho automático no caso de corte de água quente.

Temperatura regulável de 32 a 40°C, pré-regulada a 38°C.

Abertura suve.

Temporização ~30 segundos.

Débito 9 l/min a 3 bar.

Fixações ocultas, torneiras de segurança M1/2".

Filtros e válvulas antirretorno integradas.

Manípulo em Bayblend® cromado.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.

A encomendar com a caixa de encastrar estanque ref. 792BOX.