**Misturadora de duche temporizada TEMPOMIX**

Temporizada monocomando, kit 2/2

Encastrável estanque, manípulo de metal cromado

Referência: **790218**

Info Prescrição

Misturadora de duche temporizada encastrável kit 2/2 :

Placa de comando Inox polido brilhante 160 x 220 mm inviolável.

Misturadora de duche TEMPOMIX 3/4" monocomando.

Anel antifixação.

Regulação da temperatura e abertura no manípulo.

Limitador de temperatura máxima (regulável pelo instalador).

Temporização ~30 segundos, abertura suave.

Débito 12 l/min a 3 bar, ajustável.

Fixações ocultas, torneiras de segurança M1/2".

Manípulo de metal cromado.

Filtros e válvulas antirretorno integradas.

Garantia 30 anos.

A encomendar com a caixa de encastrar estanque ref. 790BOX,