**Torneira de duche temporizada TEMPOSTOP**

Temporizada, kit 2/2

Caixa estanque encastrável, manípulo Bayblend®

Referência: **749218**

Info Prescrição

Torneira de duche temporizada encastrável kit 2/2:

Placa de comando Inox polido brilhante 160 x 220 mm inviolável.

Torneira temporizada TEMPOSTOP 3/4" para alimentação de água misturada.

Anel antifixação.

Temporização ~30 segundos.

Débito 12 l/min a 3 bar, ajustável.

Corpo de latão maciço.

Fixações ocultas.

Torneira de segurança M1/2" com filtro.

Botão em Bayblend® cromado.

Garantia 30 anos.

A encomendar com a caixa de encastrar estanque ref. 749BOX.