**Placa de comando TEMPOFLUX 3 para WC**

Torneira temporizada com abertura suave, AB, de encastrar

Placa dupla descarga 3l/6l - Inox satinado

Referência: **763000**

Info Prescrição

Placa de comando e torneira temporizada de descarga direta encastrada TEMPOFLUX 3, kit 2/2:

Placa inox satinado 210 x 162 mm.

Torneira TEMPOFLUX 3 F3/4" compatível com água do mar e águas cinzentas.

Abertura suave.

Sistema antibloqueio AB: a abertura da água dá-se apenas quando é libertado o botão de pressão.

Dupla descarga 3l/6l ajustável a 2l/4l. Design retangular.

Nível acústico conforme a norma NF EN 12541 classe II.

Débito de base: 1 l/seg.

Adaptada às sanitas sem flange sem regulação de débito e para PMR.

Garantia 30 anos.

A encomendar com as referências das estruturas de suporte 564060BE ou 564065BE, ou com a caixa de encastre 763BOX.