**Placa de comando TEMPOFLUX 2 para WC**

Torneira temporizada com abertura suave

Para divisória 10-35 mm - Espelho metal cromado

Referência: **578212**

Info Prescrição

Placa de comando e torneira temporizada de descarga direta TEMPOFLUX 2, kit 2/2:

Para sistema de descarga sem reservatório: para ligação direta à canalização.

Espelho de metal cromado Ø 195 com fixação oculta.

Descarga simples 6l.

Abertura suave.

Proteção antisifónica.

Torneira de segurança e de regulação de débito/volume.

Corpo de latão maciço e mecanismo antichoque insensível ao calcário.

Alimentação em linha M3/4".

Compatível com águas pluviais.

Para divisórioa de 10 a 35 mm.

Nível acústico conforme a norma NF EN 12541 classe II.

Garantia 30 anos.

A encomendar com as referências das estruturas de suporte 578305BE, 578300BE, 578405BE ou 578400BE.