**Placa de comando TEMPOFLUX 2 para WC**

Torneira temporizada com abertura suave dupla descarga 3l/6l

Para divisória 70-130 mm - Espelho metal cromado

Referência: **578230**

Info Prescrição

Placa de comando e torneira temporizada de descarga direta TEMPOFLUX 2, kit 2/2:

Para sistema de descarga sem reservatório: para ligação direta à canalização.

Espelho de metal cromado Ø 195 com fixação oculta.

Dupla descarga 3l/6l ajustável a 2l/4l.

Abertura suave.

Proteção antisifónica.

Torneira de segurança e de regulação de débito/volume.

Corpo de latão maciço e mecanismo antichoque insensível ao calcário.

Alimentação em linha M3/4".

Compatível com águas pluviais.

Para divisórioa de 70 a 130 mm.

Nível acústico conforme a norma NF EN 12541 classe II.

Garantia 30 anos.

A encomendar com as referências das estruturas de suporte 578305BE ou 578300BE.