**Caixa de encastrar estanque para TEMPOMATIC WC**

Corrente, Kit 1/2

Encastrável, modulável, estanque

Referência: **464SBOX**

Info Prescrição

Caixa de encastrar estanque, kit 1/2:

Para sistema de descarga de água sem reservatório: por ligação direta à canalização.

Compatível com torneiras eletrónicas para sanita.

Compatível alimentação por corrente 230/6 V (cabo e transformador fornecidos).

Flange com junta de estanquidade.

Ligação hidráulica pelo exterior e manutenção pela frente.

Instalação modulável (calhas, parede em alvenaria, painel).

Compatível com revestimentos de 10 a 120 mm (respeitando a profundidade de encastre mínima de 93 mm).

Adaptável com tubo de alimentação standard ou "tubo em tubo".

Torneira de segurança e de regulação de débito, módulo de abertura e eletrónica integrados e acessíveis pela frente.

Proteção antisifónica no interior da caixa.

Purga da rede segura, sem elemento sensível.

Saída com casquilho para tubo PVC Ø26/32.

Garantia 30 anos.

A encomendar com as placa de comando com as referências: 464000, 464050, 465000 ou 465050.