**Caixa de encastrar estanque para TEMPOFLUX 3 WC**

Para torneira temporizada de WC - Kit 1/2

Encastrável, modulável, estanque

Referência: **763BOX**

Info Prescrição

Caixa de encastre estanque, kit 1/2:

Para sistema de descarga sem reservatório: para ligação direta à canalização.

Compatível com torneiras temporizadas para WC.

Flange com junta de estanquidade.

Ligação hidráulica pelo exterior e manutenção pela frente.

Instalação modulável (calhas, parede em alvenaria, painel).

Compatível com revestimentos de 10 a 120 mm (respeitando a profundidade de encastre mínima de 93 mm).

Adaptável com tubo de alimentação standard ou "tubo em tubo".

Torneira de segurança e de regulação de débito, módulo de abertura e cartucho integrados e acessíveis pela frente.

Proteção antisifónica no interior da caixa.

Purga da rede segura sem elemento sensível.

Saída com casquilho para tubo PVC Ø 26/32.

Garantia 30 anos.

A encomendar com as placas de comando com as referências: 763000, 763040, 763041 ou 763030.