**Estrutura de suporte à face TEMPOFIX 3 para WC**

Para torneira eletrónica a pilhas ou temporizada - Esgoto Ø90

À face, para divisória de 10 a 120 mm

Referência: **564060BE**

Info Prescrição

Estrutura de suporte à face para sanita suspensa, kit 1/2:

Estrutura em aço epoxy preto:

- Fixação à parede portadora.

- Chassis regulável em altura de 0 a 200 mm (com referência a 1 m).

- Compatível com revestimentos de 10 a 120 mm.

- Tubo de descarga Ø 32 com emboque de junção Ø 55.

- Tubo de esgoto ABS com manga de ligação PEHD Ø 90 com junta de estanquidade, com 2 posições de regulação.

Caixa de encastre estanque:

para sistema de descarga sem reservatório para ligação direta à canalização.

- Compatível com torneira eletrónica ou temporizada para WC.

- Compatível alimentação por pilhas CR123 Lítio 6V.

- Proteção antisifónica no interior da caixa.

- Torneira de segurança e de regulação de débito integradas.

Entregue pré-montada.

Conforme as exigências da norma NF D12-208.

Garantia 30 anos.

A encomendar com as placas de comando com as referências: 464006, 763000 ou 763040.