**Estrutura de suporte à face TEMPOFIX 3 para WC**

Para torneira temporizada TEMPOFLUX 2 - Esgoto Ø 90

À face, para divisória de 10 a 35 mm

Referência: **578300BE**

Info Prescrição

Estrutura de suporte à face para sanita suspensa, kit 1/2:

Estrutura em aço epoxy preto:

- Fixação à parede portadora.

- Chassis regulável em altura de 0 a 200 mm (com referência a 1 m).

- Compatível com revestimentos de 10 a 35 mm.

- Tubo de descarga Ø 32 com emboque de junção Ø 55.

- Tubo de esgoto ABS com manga de ligação PEHD Ø 90 com junta de estanquidade, com 2 posições de regulação.

Equipada com a descarga de água direta temporizada TEMPOFLUX 2:

- Sistema de descarga de água sem reservatório: por ligação direta à canalização.

- Proteção antisifónica no interior da caixa.

- Torneira de segurança e de regulação de débito integrada.

- Corpo de latão maciço e mecanismo antichoque resistente ao calcário.

- Alimentação em linha M3/4".

- Compatível com águas pluviais.

Entregue pré-montada.

Conforme as exigências da norma NF D12-208.

Garantia 30 anos.

A encomendar com as placas de comando com as referências: 578222, 578212 ou 578230.