**Placa de comando TEMPOFLUX 3 para WC**

Torneira temporizada com abertura suave, AB, de encastrar

Placa descarga simples 6l - Metal cromado

Referência: **763041**

Info Prescrição

Placa de comando e torneira temporizada de descarga direta encastrada TEMPOFLUX 3, kit 2/2:

Para sistema de descarga de água sem reservatório: por ligação direta à canalização.

Placa de metal cromado 170 x 170 mm.

Fixação mecânica da placa de comando por parafusos ocultos.

Torneira TEMPOFLUX 3 F3/4" compatível com água do mar, águas pluviais e águas cinzentas.

Abertura suave.

Sistema antibloqueio AB: a abertura da água dá-se apenas quando é libertado o botão de pressão.

Descarga simples 6l. Design redondo.

Nível acústico conforme a norma NF EN 12541 classe II.

Diâmetro de alimentação: Ø 20 mm no interior em todos os pontos, no mínimo.

Débito de base: 1 l/seg a 1 bar dinâmica.

Adaptado para as sanitas sem flange e para PMR.

Garantia 30 anos.

A encomendar com as referências das estruturas de suporte 564060BE ou 564065BE, ou com a caixa de encastre 763BOX.