**Ligação à face reforçada**

Para TEMPOMATIC 3 e 4

Referência: **841215**

Info Prescrição

Ligação à face reforçada.

Ligação com tampa estética.

Recomendada para a instalação de torneiras de lavatórios de parede TEMPOMATIC 3 (443006) ou TEMPOMATIC 4 (443436, 443536) com alimentação exterior.

Garantia 30 anos.