**Lavatório de pousar preto UNITO**

Inox 304 negro mate - De pousar sobre bancada

Referência: **121810BK**

Info Prescrição

Lavatório de pousar sobre bancada, 395 x 405.

Inox 304 bacteriostático.

Espessura do inox: 1,2 mm.

Acabamento em Teflon® preto mate.

Acabamento anticortes.

Com furo para torneira Ø 35 ao centro.

Fornecido sem válvula. Possibilidade de adicionar uma válvula com acabamento preto (6110BK) ou uma válvula com acabamento cromado (6110).

Sem furo ladrão.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.

Peso: 3,6 kg.

Garantia 30 anos.