**Ligação rápida BIOFIL M24/125 antivandalismo**

Para duche de parede ou painel de duche

Referência: **821125**

Info Prescrição

Ligação rápida M24/125 para duche de parede fixo ou painel de duche.

Instalação rápida e fácil do dispositivo de filtração sobre um duche de parede ou painel de duche tipo DELABIE (SPORTING, SECURITHERM...).

Versão antivandalismo: ligação inviolável para evitar o vandalismo, utilização ou desmontagem do filtro não autorizada.

Garantia 30 anos.