**Módulo eletrónico**

Para TEMPOMATIC lavatório

A pilhas

Referência: **495446BC**

Info Prescrição

Módulo eletrónico IP65.

Módulo eletrónico para torneiras de lavatório TEMPOMATIC.

Com a função limpeza periódica.

Funciona com alimentação a pilhas 6V.

Dimensões: 110 x 75 x 41 mm.