**Misturadora de lavatório temporizada TEMPOMIX**

Temporizada monocomando

Para painel de 8 a 16 mm

Referência: **790975**

Info Prescrição

Misturadora de lavatório temporizada exterior:

Misturadora TEMPOMIX 3/4" monocomando.

Para painel de 8 a 16 mm.

Regulação da temperatura e abertura no manípulo.

Limitador de temperatura máxima (regulável pelo instalador).

Abertura suave.

Temporização ~30 segundos.

Débito 12 l/min a 3 bar, ajustável.

Latão maciço cromado.

Filtros e válvulas antirretorno integradas.

Manípulo de metal cromado.

Garantia 30 anos