**Misturadora de banca termostática sequencial SECURITHERM BIOCLIP**

Misturadora termostática sequencial removível H.160 L.140

Torneiras de segurança e alavanca Higiene L.146

Referência: **H9625**

Info Prescrição

Misturadora de banca termostática SECURITHERM.

Misturadora termostática sequencial: abertura e fecho sobre a água fria.

Não existe risco de intercomunicação entre a água quente e a água fria.

Ausência de válvula antirretorno nas entradas.

BIOCLIP: misturadora facilmente removível para limpeza e desinfeção.

Segurança anti-queimaduras: fecho atomático no caso de corte de água fria ou água quente.

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Misturadora monofuro com bica curva H.160 L.140 equipada com quebra-jatos higiénico, sem retenção de impurezas e resistente aos choques térmicos.

Cartucho termostático sequencial anticalcário para a regulação monocomando do débito e da temperatura.

Temperatura regulável de água fria até 40°C com limitador de temperatura ativado a 40°C.

Possibilidade de realizar choques térmico e químico.

Corpo e bica com interior liso e de baixa capacidade.

Débito 9 l/min a 3 bar.

Comando sem contacto manual por alavanca Higiene L.146.

Sem vareta e válvula.

Flexíveis PEX F3/8" fornecidos com torneiras de segurança de latão cromado.

Fixação reforçada por 2 pernos em inox.

Misturadora termostática particularmente adaptada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora sequencial adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Misturadora com garantia de 30 anos.

Modelo disponível na versão com tubos de cobre.