**Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC**

Corrente

Painel, sem bica

Referência: **447100**

Info Prescrição

Torneira de lavatório eletrónica para painel:

Alimentação por corrente com eletroválvula 3/8".

Transformador 230/12 V.

Módulo eletrónico independente IP65.

Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar.

Detetor de presença infravermelhos antichoque.

Distância de deteção regulável.

Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).

Fixação sobre painel de 1 a 12 mm.

Segurança antibloqueio em posição aberta.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.