**Coluna de pré-lavagem longa**

Com torneira de enchimento e bica orientável

Referência: **433800**

Info Prescrição

Coluna de pré-lavagem longa de latão H. 816 mm.

Torneira de enchimento de cabeça com válvula com mecanismo reforçado e manípulo ergonómico.

Bica orientável L.200.

Coluna adaptada para uso intensivo em cozinhas profissionais.