**Eletroválvula**

Para TEMPOMATIC 1 e 2 e BINOPTIC 1 lavatório

MM3/8" - 6V - Com filtro

Referência: **495606**

Info Prescrição

Eletroválvula com filtro.

Para as TEMPOMATIC 1 e 2 e BINOPTIC 1 (design antigo).

Ligações MM3/8".

Funciona com alimentação de 6V.

Dimensões: 78,2 x 63,5 mm.