**Eletroválvula**

Para TEMPOMATIC 4 urinol e BINOPTIC encastrar

MM1/2" - 6 V

Referência: **430646**

Info Prescrição

Eletroválvula.

Para TEMPOMATIC 4 urinol e BINOPTIC encastrar.

Ligação MM1/2".

Funciona com alimentação de 6 V.

Dimensão: 67 mm.