**Placa de Comando**

Para TEMPOMIX 3 duche

Encastrar, metal cromado

Referência: **794PLAQ**

Info Prescrição

Apenas a placa de comando.

Para torneiras temporizadas de duche TEMPOMIX 3.

Placa de metal cromado160 x 160 mm inviolável.