**Cartucho temporizado**

Para TEMPOMIX lavatório

Temporização ~7 seg

Referência: **743798**

Info Prescrição

Cartucho temporizado para torneiras TEMPOMIX de lavatório.

Para as torneiras de lavatório TEMPOMIX para atravessar a parede tipo 795209 (design antigo).

Temporização ~7 seg.

Débito ajustável de 1,4 a 6 l/min.