**Cartucho temporizado**

Mecanismo para TEMPOFLUX WC

Temporização ~7 seg

Referência: **743761**

Info Prescrição

Cartucho temporizado para torneiras TEMPOFLUX WC

Com botão de pressão de abertura suave.

Para torneira de descarga para sanita exterior 3/4".

Temporização ~7 seg.

Débito de base: 1 l/seg a 1 bar dinâmica.