**Misturadora de lavatório temporizada TEMPOMIX 3 AB**

Abertura suave, sistema AB

Monocomando

Referência: **794100AB**

Info Prescrição

Misturadora de lavatório temporizada monocomando de bancada:

Abertura suave.

Regulação de temperatura e abertura de água no manípulo.

Temporização de ~7 segundos.

Débito pré-regulado a 3 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário inviolável.

Corpo de latão maciço cromado.

Flexíveis PEX F3/8" com filtros e válvulas antirretorno.

Fixação reforçada por 2 pernos em inox.

Limitador de temperatura regulável.

Sistema antibloqueio AB: a abertutra da água dá-se apenas quando é libertado o botão de pressão.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.