**Doseador de sabão eletrónico de bancada BINOPTIC**

Doseador de sabão líquido ou sabão espuma

Corrente, inox 304 satinado, com tubo 1,2 m

Referência: **512121S**

Info Prescrição

Doseador de sabão eletrónico sobre bancada.

Doseador de sabão líquido ou sabão espuma.

Ausência de contacto manual: deteção automática das mãos por célula de infravermelhos.

Bica em Inox 304 satinado.

Bomba doseadora antidesperdício.

Módulo eletrónico independente para fixação debaixo do lavatório.

Dosedor de sabão automático: alimentação por corrente com transformador 230/6 V.

Para sabão líquido de base vegetal, com viscosidade máxima de: 3 000 mPa.s. ou sabão especial em espuma.

Comprimento da bica: 105 mm.

Fornecido com um tubo flexível de 1,20 m para reservatório separado (não fornecido).

Doseador de sabão eletrónico BINOPTIC com garantia de 30 anos.

CE.